****

**TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA**



**GRUPA BEZPIECZEŃSTWA ZASOBNIKA**

**POZIOMA / PIONOWA**

****

|  |
| --- |
| **Art. 9063****Grupa bezpieczeństwa zasobnika pionowa**Max temperatura pracy 120oCMax ciśnienie pracy 10bar |
| **Kod towaru** | **Rozmiar** | **Cena netto** | **EAN** |  |  |
| 750-34 | ¾” | 160,06zł |  | 1 | 12 |

|  |
| --- |
| Obraz zawierający kran  Opis wygenerowany automatycznie**Art. 752-34****Grupa bezpieczeństwa zasobnika pozioma**Max temperatura pracy 120oCMax ciśnienie pracy 10bar |
| **Kod towaru** | **Rozmiar** | **Cena netto** | **EAN** |  |  |
| 752-34 | ¾” | 179,04zł |  | 1 | 12 |

|  |
| --- |
| Obraz zawierający cylinder, kran  Opis wygenerowany automatycznie**Art. 753-1****Syfon do grup bezpieczeństwa zasobnika****750 / 752** |
| **Kod towaru** | **Rozmiar** | **Cena netto** | **EAN** |  |  |
| 753-1 |  | 28,90 |  | 1 | 12 |